業務用洗濯機・業務用乾燥機・汚物除去機仕様書

社会福祉法人　東京援護協会　大泉障害者支援ホーム

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 製品名 | 数量 |
| 業務用洗濯機 | エレクトロラックス・ジャパン株式会社W5240H　27kg処理　温水使用寸法：W1020、D915、H1445mm又は同等以上の物（他社の製品を含む） | 2台 |
| 業務用乾燥機 | エレクトロラックス・ジャパン株式会社T5550G　30kg処理　ガス式寸法：W961、D1315、H1855mm又は同等以上の物（他社の製品を含む） | 2台 |
| 汚物除去機 | エレクトロラックス・ジャパン株式会社W5105NSV　11kg　温水使用寸法：W720、D705、H1200mm又は同等以上の物（他社の製品を含む） | 1台 |

※設置工事費用含む

※別紙記載の洗濯室図面の、それぞれの設置場所に収まるサイズであること。

※洗濯機の洗濯容量27kg、乾燥器の乾燥容量30kg、汚物除去容量11kgと同等以上の性能であること。

※洗濯機は1回洗いは30分、2回洗いは50分程度以上の性能であること。

※乾燥機は、5分刻み程度で時間を調節できる機能があること。

※汚物除去機は除去時間120分以内の性能であること。

※この仕様書に記載した製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

※納入場所　　　社会福祉法人東京援護協会　大泉障害者支援ホーム　1階　洗濯室

※納入期限　　　令和３年６月以降発注者の指定する日

　　　　　　　　　なお、当施設は新築物件のため、建物の進捗状況により変更の可能性がある。