業務用洗濯機・業務用乾燥機・汚物除去機仕様書

社会福祉法人　東京援護協会　大泉障害者支援ホーム

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品　名 | 製　品　名 | 数　量 |
| 業務用洗濯  脱水機 | 処理量　25～30㎏  熱源　電気  寸法：W1,120、D1,210、H1,720mm以内 | 2台 |
| 業務用乾燥機 | 処理量　30～3５㎏  熱源　ガス式  寸法：W1,180、D1,485、H1,960mm以内 | 2台 |
| 汚物除去機 | 処理量　10～15kg  熱源　電気　温水使用  寸法：W796、D887、H1,325mm以内 | １台 |

※設置工事費用含む

※納入場所　　　社会福祉法人東京援護協会　大泉障害者支援ホーム　1階　洗濯室

※納入期限　　　令和３年６月以降発注者の指定する日

　　　　　　　　　なお、当施設は新築物件のため、建物の進捗状況により変更の可能性がある。